537240

Suelo de diseno
Descripción: DISANO by HARO Saphir 1-lama 4VM Roble cristal cepillado 537240
Diseño: 1-lama
Decoración: Roble cristal
Superficie: cepillado
Bisel: 4VM
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 4,50 x 235,00 x 1282,00
UE (lamas): 10 unidades
UE (M2): 3,010 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 33
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 25
Ángel azul: sí
ECO Label: ID 0820-11848-007
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,0317 m² K/W
Clase de fuego: CFLS2 / DFLS2
Resistencia antideslizante: R9
sin plastificante
impermeable
N° de artículo: 537240