537303

Suelo de diseno
Descripción: DISANO by HARO Project 1-lama 4VM Roble ahumado francés cepillado 537303
Diseño: 1-lama
Decoración: Roble ahumado francés
Superficie: cepillado
Bisel: 4VM
Dimensiones mm (ALxAnxL): 2,00 x 248,00 x 1300,00
UE (lamas): 11 unidades
UE (M2): 3,540 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 33
Instalación: encolado en toda la superficie
Made in Germany
Garantía (privado): 25
Ángel azul: sí
ECO Label: ID 0820-11848-008
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,010 m² K/W
Clase de fuego: BFLS1
Resistencia antideslizante: R9
sin plastificante
impermeable
N° de artículo: 537303