543733

Suelo de diseno
Descripción: DISANO by HARO ClassicAqua 1-lama XL 4V Roble campo cepillado 543733
Diseño: 1-lama XL
Decoración: Roble campo
Superficie: cepillado
Bisel: 4V
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 9,80 x 235,00 x 2035,00
UE (lamas): 5 unidades
UE (M2): 2,390 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 33
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 25
Ángel azul: sí
ECO Label: ID 0820-11848-001
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,063 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1 / DFLS1
Resistencia antideslizante: R9
sin plastificante
Adecuación para espacios húmedos
N° de artículo: 543733