530333

Suelo laminado
Descripción: HARO TRITTY 100 Gran Via 4V Roble italica ahumado authentic 530333
Diseño: Gran Via
Decoración: Roble italica ahumado
Superficie: authentic
Bisel: 4V
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 8,00 x 243,00 x 2200,00
UE (lamas): 5 unidades
UE (M2): 2,680 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 32
Resistencia al desgaste: AC4
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 25
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,065 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R9
Clase antiestática: DIN EN 1815
Clase de resistencia al impacto: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
sin plastificante
N° de artículo: 530333