538769

Pavimento in laminato
Descrizione: HARO TRITTY 100 Gran Via 4B Rovere Emilia puro authentic soft 538769
Design: Gran Via
Decoro Esterno: Rovere Emilia puro
Finitura: authentic soft
Bisellatura: 4B
Connessione: Top Connect
Dimensioni mm (HxlxL): 8,00 x 243,00 x 2200,00
Conf. (plance): 5 pezzi
Conf. (M2): 2,680 m²
Classe d'utilizzo (privato/commerciale): 23 / 32
Resistenza allabrasione: AC4
Posa: posa flottante o incollata
Made in Germany
Garanzia (privato): 25
Blauer Engel: sì
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,065 m² K/W
Classe dincendio: CFLS1
Caratteristica antiscivolo: R9
Classe antistatica: DIN EN 1815
Classe di resistenza agli urti: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
privo di plastificante
Numero di articolo: 538769