538778

Suelo laminado
Descripción: HARO TRITTY 100 Gran Via 4V Roble Emilia puro authentic soft 538778
Diseño: Gran Via
Decoración: Roble Emilia puro
Superficie: authentic soft
Bisel: 4V
Unión: Top Connect
Base insonorizante: Silent Pro
Dimensiones mm (ALxAnxL): 10,00 x 243,00 x 2200,00
UE (lamas): 4 unidades
UE (M2): 2,140 m²
Clase de uso (privado/comercial): 23 / 32
Resistencia al desgaste: AC4
Instalación: instalación flotante
Made in Germany
Garantía (privado): 25
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,065 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R9
Clase antiestática: DIN EN 1815
Clase de resistencia al impacto: ≥ 12 N / ≥ 750 mm
sin plastificante
N° de artículo: 538778