534605

Parquet
Descripción: HARO 3500 HDF 1-lama 2V Roble Universal cepillado permaDur 534605
Diseño: 1-lama
Tipo de madera: Roble
Clasificación: Universal
Superficie: cepillado permaDur
Bisel: 2V
Unión: Top Connect
Dimensiones mm (ALxAnxL): 12,00 x 180,00 x 2200,00
Capa superior: ca. 2,5 mm
UE (lamas): 6 unidades
UE (M2): 2,380 m²
Estructura técnica: estructura de 3 capas / Capa intermedia HDF
Instalación: flotante o encolado en toda la superfici
Made in Germany
Garantía (privado): 15
Ángel azul: sí
Sello CE: sí
Apto para calefacción por suelo radiante: sí
Resistencia térmica: 0,071 m² K/W
Clase de fuego: CFLS1
Resistencia antideslizante: R9
Resistencia a ruedas de sillas de oficina: DIN EN 425
Parquet HARO 70% certificado PEFC
sin plastificante
N° de artículo: 534605