543836

Parkettboden
Bezeichnung: Living by HARO 3000 Schiffsboden SL Eiche strukturiert permaDur 543836
Design: Schiffsboden SL
Holzart: Eiche
Oberfläche: strukturiert permaDur
Verbindung: Top Connect
Abmessung mm (HxBxL): 11,00 x 180,00 x 1085,00
Deckbelag: ca. 2,5 mm
VPE (Dielen): 8 Stück
VPE (M2): 1,560 m²
Produktaufbau: 3-Schicht / HDF-Mittellage
Verlegung: schwimmend oder vollflächig verklebt
Made in Germany
Herstellergarantie (privat / Jahre): gesetzlich
Blauer Engel: ja
CE-Kennzeichen: Ja
Geeignet für Fußbodenheizung: ja
Wärmedurchlasswiderstand: 0,063 m² K/W
Brandschutzklasse: CFLS1
Rutschfestigkeit: R9
Stuhlrollenbeständigkeit: DIN EN 425
HARO Parkett 70% PEFC zertifiziert
frei von Weichmachern und Phthalaten
Artikelnummer: 543836